**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMATYZERKA PIONOWA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia** | **Typ/ nazwa producenta/** **opis ASORTYMENTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ** **(opis winien zawierać,** **opisywać co najmniej parametry,** **do których odniósł się Zamawiający**  | **J.m.** | **Ilość** | **Koszt netto[zł]** | **VAT** | **Koszt brutto[zł]** |
| **FORMATYZERKAPIONOWA (Z PODCINAKIEM: RYSIK LUB SKŁADANA PIŁKA)**OpisMaszyna do cięcia płyt zarówno w pionie, jak i w poziomie, w tym do płyty wiórowej laminowanej, do MDF, do innych materiałów drewno pochodnych oraz tworzyw sztucznych.Rama winna być w całości spawana, ze stołem do opierania płyt wykonanym z profili aluminiowych i listew z PCV. Stół maszyny winien przemieszczać się automatycznie w celu uniknięcia kontaktu z piłą podczas cięcia w poziomie. Wejście piły w materiał i powrót może być ręczny, ale za pomocą ergonomicznej dźwigni. Maszyna musi być wyposażona:* zderzaki do cięć w pionie (2 szt. po lewej i 1 szt. po prawej)
* silnik SAMOHAMOWNY.
* urządzenia bezpieczeństwa, wytłumienie hałasu, klucze serwisowe i podręcznik obsługi.
* ryglowanie agregatu do cięcia w pionie na górze i na dole,

Przecinany materiał winien być łatwo transportowany (np. rolki w dolnym suporcie). Do małych elementów winna być podtrzymka. Przyrząd z podnoszonymi kółkami dla ułatwienia przesuwania przecinanych paneli.Dane techniczne -parametry maszyny:- robocza długość cięcia w poziomie od 3100 do 3300 mm- maksymalna wysokość cięcia w pionie: 2200mm,- wysokość cięcia w poziomie: od 2075mm do 2100- minimalna grubość cięcia: 60mm,- moc minimalna silnika: 5 KM (kW 3,7),- średnica piły: 250mm,- prędkość piły w zakresie: od 5000 do 5400 obr./min.- długość maksymalna maszyny: 4600mm**WYMAGANE DODATKOWE AKCESORIA:** 1. Zderzak z lewej strony na dolnej bazie ,
2. Półka pośrednia na całej długości maszyny,
3. Przyrząd do cięcia pasów poziomych (powtarzalnych),
4. Podcinak z 2 nożykami widiowymi lub składana piłka
5. Podpórka do przesuwania wąskich elementów.
6. **Odciąg stanowiskowy spełniający parametry odpylania maszyny. wąż antystatyczny śr100mm długość 5m**

**Narzędzia które powinny być zawarte w zestawie:****- 1 szt. piła 250mm minimum do: cienki plastik, plexiglas, winyl, sklejka, płyta laminowana.****- 1 szt. piła do 250mm minimum: piła do laminatów oraz płyty wiórowej** |  | szt. | 1 |   |   |   |
|  |  |  | **SUMA** | **0,00** |  | **0,00** |

Dostarczony sprzęt winien być fabrycznie nowy, posiadać wymagane atesty i certyfikaty, nie pochodzić z ekspozycji. Wykonawca w ramach zamówienia jest zobowiązany do zmontowania maszyny, dokonania wszelkich uzgodnień wymaganych przed rozpoczęciem użytkowania.

Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym: koszty zakupu, dostawy, przeszkolenia personelu Zamawiającego. Wraz z dostawą Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu dokumentację zgodności maszyny z normami CE, w tym instrukcję obsługi w języku polskim.

………………………………… dnia ………………………………. ………………………………………………………………

/podpis Wykonawcy/