**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMATYZERKA PIONOWA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia** | **Typ/ nazwa producenta/**  **opis ASORTYMENTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ**  **(opis winien zawierać,**  **opisywać co najmniej parametry,**  **do których odniósł się Zamawiający** | **J.m.** | **Ilość** | **Koszt netto [zł]** | **VAT** | **Koszt brutto [zł]** |
| **FORMATYZERKAPIONOWA (Z PODCINAKIEM: RYSIK LUB SKŁADANA PIŁKA)**  Opis  Maszyna do cięcia płyt zarówno w pionie, jak i w poziomie, w tym do płyty wiórowej laminowanej, do MDF, do innych materiałów drewno pochodnych oraz tworzyw sztucznych.  Rama winna być w całości spawana, ze stołem do opierania płyt wykonanym z profili aluminiowych i listew z PCV.  Stół maszyny winien przemieszczać się automatycznie w celu uniknięcia kontaktu z piłą podczas cięcia w poziomie.  Wejście piły w materiał i powrót może być ręczny, ale za pomocą ergonomicznej dźwigni.  Maszyna musi być wyposażona:   * zderzaki do cięć w pionie (2 szt. po lewej i 1 szt. po prawej) * silnik SAMOHAMOWNY. * urządzenia bezpieczeństwa, wytłumienie hałasu, klucze serwisowe i podręcznik obsługi. * ryglowanie agregatu do cięcia w pionie na górze i na dole,   Przecinany materiał winien być łatwo transportowany (np. rolki w dolnym suporcie). Do małych elementów winna być podtrzymka. Przyrząd z podnoszonymi kółkami dla ułatwienia przesuwania przecinanych paneli.  Dane techniczne -parametry maszyny:  - robocza długość cięcia w poziomie od 3100 do 3300 mm  - maksymalna wysokość cięcia w pionie: 2200mm,  - wysokość cięcia w poziomie: od 2075mm do 2100  - minimalna grubość cięcia: 60mm,  - moc minimalna silnika: 5 KM (kW 3,7),  - średnica piły: 250mm,  - prędkość piły w zakresie: od 5000 do 5400 obr./min.  - długość maksymalna maszyny: 4600mm  **WYMAGANE DODATKOWE AKCESORIA:**   1. Zderzak z lewej strony na dolnej bazie , 2. Półka pośrednia na całej długości maszyny, 3. Przyrząd do cięcia pasów poziomych (powtarzalnych), 4. Podcinak z 2 nożykami widiowymi lub składana piłka 5. Podpórka do przesuwania wąskich elementów. 6. **Odciąg stanowiskowy spełniający parametry odpylania maszyny. wąż antystatyczny śr100mm długość 5m**   **Narzędzia które powinny być zawarte w zestawie:**  **- 1 szt. piła 250mm minimum do: cienki plastik, plexiglas, winyl, sklejka, płyta laminowana.**  **- 1 szt. piła do 250mm minimum: piła do laminatów oraz płyty wiórowej** |  | szt. | 1 |  |  |  |
|  |  |  | **SUMA** | **0,00** |  | **0,00** |

Dostarczony sprzęt winien być fabrycznie nowy, posiadać wymagane atesty i certyfikaty, nie pochodzić z ekspozycji. Wykonawca w ramach zamówienia jest zobowiązany do zmontowania maszyny, dokonania wszelkich uzgodnień wymaganych przed rozpoczęciem użytkowania.

Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym: koszty zakupu, dostawy, przeszkolenia personelu Zamawiającego. Wraz z dostawą Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu dokumentację zgodności maszyny z normami CE, w tym instrukcję obsługi w języku polskim.

………………………………… dnia ………………………………. ………………………………………………………………

/podpis Wykonawcy/