**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
na dostawę i montaż rolet okiennych wewnętrznych do budynków Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50 i ul. Koszarowej 19.**

**ZADANIE NR 1:
dostawa i montaż rolet okiennych wewnętrznych mechanicznych do nowego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **OPIS ASORTYMENTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ****opis winien zawierać: rodzaj oferowanej tkaniny / rolety / kolekcji.**  | **Dokument potwierdzający** – załącznik do oferty, z którego wynika **spełnienie przez tkaninę wymagań określonych w**  § 258 ust. 1a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Dz. U. z 2002, Nr 75, poz. 690, z póżn. Zm.  | **OPIS SPOSÓBU MONTAŻU** | **J.m.** | **Ilość w metrach kwadratowych** | **Koszt netto[zł]** | **VAT** | **Koszt brutto[zł]** |
| 1. | *Opis:* Rolety wewnętrzne wolnowiszące (mocowane do przestrzeni bezpośrednio nad oknem, np. nadproże, sufit,) o rozmiarach w przedziale od 90 cm szer. do 180 cm szer. x 160 cm wysokości*Dane:* 28 okien o średniej powierzchni około 2,4 m2 do zagospodarowania roletami, które będą pełniły funkcję mocnego zaciemnienia pomieszczenia. Rolety powinny być niegumowane, z tkaniny gęsto tkanej – o wysokiej gramaturze, będą zamontowane w pracowniach komputerowych, wykorzystywane głownie do celów zaciemnienia pomieszczeń, tak aby umożliwić korzystanie z komputerów i rzutnika. Rolety bez prowadnic lub z prowadnicami jeśli rodzaj okna na to pozwala, mocno zaciemniające pomieszczenie.Dotyczy pomieszczeń w budynku ASP przy ul. Raciborskiej 50 nr pomieszczeń: 109 – 3 okna – 6m2  212/213 – 9 okien – 20,5m2 201 – 7 okien – 12,2 m2 204 – 4 okna – 9,3 m2210/211 – 5 okien – 11,5m2 Wykonawca powinien opisać sposób montażu rolet, nie ingerujący w ramę okna i szybę. Nie dopuszcza się wiercenia czy innego mocowania prowadzącego do uszkodzenia okien. |  |  |  | m2 | 59,5 |  |  |  |
| 2. | *Opis:* Rolety wewnętrzne wolnowiszące szt. 2 mocowane do przestrzeni bezpośrednio nad oknem, np. nadproże, sufit, ściana lub nakładane na ramę okna, które mają zasłonić powierzchnię o rozmiarze 150 cm szer. x 422 cm wysokości*Dane:* wysokie okno o powierzchni około 6,3 m2 do zagospodarowania dwoma roletami, jedna nad drugą, które będą pełniły funkcję mocnego zaciemnienia pomieszczenia, ze swobodną możliwością regulacji obydwu rolet. Rolety materiałowe wewnętrzne, niegumowane, z tkaniny gęsto tkanej – o wysokiej gramaturze, które mają być zamontowane w pracowni komputerowej. Rolety mają być wykorzystywane głownie do celów zaciemnienia pomieszczeń, tak aby umożliwić korzystanie z komputerów i rzutnika. Rolety bez prowadnic lub z prowadnicami jeśli rodzaj okna na to pozwala. Dotyczy pomieszczenia w budynku ASP przy ul. Raciborskiej 50 nr pomieszczenia: 210/211 – 1 okno – 6,3m2 rolety mają pasować do rolet proponowanych w pkt 1 (powyżej), gdyż znajdują się w jednym pomieszczeniu.Wykonawca powinien opisać sposób montażu rolet, nie ingerujący w ramę okna i szybę. Nie dopuszcza się wiercenia czy innego mocowania prowadzącego do uszkodzenia okien.Załącznik – fotografie okna – Pokój nr 210/211 |  |  |  | m2 | 6,3 |  |  |  |
| 3.  | *Opis:* Rolety wewnętrzne wolnowiszące (mocowane do przestrzeni bezpośrednio nad oknem, np. sufit, belka, uskok) o rozmiarach w przedziale od 90 cm szer. do 180 cm szer. x 160 cm wysokości*Dane*: 42 okna o średniej powierzchni około 2,4 m2 do zagospodarowania roletami z cienkiego materiału w kolorze szarym, powinny lekko przyciemniać pomieszczenie, aby można było swobodnie pracować przy monitorach.Rolety bez prowadnic, bez kasetki. Dotyczy pomieszczeń w budynku ASP przy ul. Raciborskiej 50 nr pomieszczeń:  9 – 3 okna – 6,9m2 104 – 1 okno – 2,4 m2 105 – 2 okna – 4,6 m2 106/108 – 7 okien – 16m2 107 – 6 okien – 11,6m2 153 – 5 okien – 12m2 202/203 – 5 okien – 11,5m2 205 – 3 okna – 6,7m2 260 – 1 okno – 2,4m2 restauracja 1 piętro – 9 okien – 20m2Wykonawca powinien opisać sposób montażu rolet, nie ingerujący w ramę okna i szybę. Nie dopuszcza się wiercenia czy innego mocowania prowadzącego do uszkodzenia okien |  |  |  | m2 | 94,1 |  |  |  |
| 4. | *Opis:* Rolety wewnętrzne wolnowiszące (mocowane do przestrzeni bezpośrednio nad oknem, np. sufit, belka, uskok) o rozmiarach w przedziale od 90 cm szer. do 180 cm szer. x 160 cm wysokości*Dane:* 101 okna o średniej powierzchni około 2,4 m2 do zagospodarowania roletą transparentną z cienkiego materiału w kolorze białym, mają pełnić funkcję rozproszenia światła, nie przyciemnienia, powinny być przezierne. Rolety bez prowadnic, bez kasetki.Dotyczy pomieszczeń w budynku ASP przy ul. Raciborskiej 50 nr pomieszczeń: – tkanina w kolorze BIAŁYM214 – 11 okien – 25,3m2 215/216 – 10 okien – 25,7m2 217 – 6 okien – 14,4m2 218 – 4 okna – 8,8m2 219 – 6 okien – 13,2m2 224 – 10 okien – 23,6m2 305/306 – 14 okien – 32,3m2 307 – 10 okien – 23,8m2 308/309 – 12 okien – 29,4m2 310/311 – 11 okien – 26,5m2 312 – 3 okna – 7,2m2 315 – 4 okna – 10,7m2 Wykonawca powinien opisać sposób montażu rolet, nie ingerujący w ramę okna i szybę. Nie dopuszcza się wiercenia czy innego mocowania prowadzącego do uszkodzenia okien. |  |  |  | m2 | 240,9 |  |  |  |
| 5. | *Opis:* Rolety wewnętrzne wolnowiszące szt. 2 mocowane do belki przy oknie o rozmiarach 355 cm szer. x 480 cm wysokości*Dane:* Przeszklenie o powierzchni 17 m2 do zagospodarowania roletami z cienkiego materiału w kolorze BIAŁYM. Rolety mają pełnić funkcję rozproszenia światła, nie przyciemnienia, powinny być przezierna, transparentna. Rolety bez prowadnic, bez kasetki wykonane z cienkiego materiału. Dotyczy pomieszczenia w budynku ASP przy ul. Raciborskiej 50 nr pomieszczenia: 315 – 1 okno od sufitu do podłogi, rolety mocowane do belki na wysokości 480 cm od podłogi o szerokości 355 cm – 17m2 – materiał w kolorze białym.Wykonawca powinien opisać sposób montażu rolet, nie ingerujący w ramę okna i szybę. Nie dopuszcza się wiercenia czy innego mocowania prowadzącego do uszkodzenia okien.Załącznik – fotografia okna, rysunek – Pokój nr 315 |  |  |  | m2 | 17,0 |  |  |  |
| 6. | *Opis:* Rolety wewnętrzne wolnowiszące szt. 2 mocowane do przestrzeni bezpośrednio nad oknem, np. nadproże, sufit, ściana lub nakładane na ramę okna, które mają zasłonić powierzchnię o rozmiarze 150 cm szer. x 422 cm wysokości*Dane:* wysokie okno o powierzchni około 6,3 m2 do zagospodarowania dwoma roletami, jedna nad drugą. Tkanina w kolorze białym przezierną, rozpraszającą światło, transparentną, nie zaciemniającą. Dotyczy pomieszczenia w budynku ASP przy ul. Raciborskiej 50 nr pomieszczenia: 305/306 – 1 okno – 6,3m2 rolety mają pasować do rolet proponowanych w pkt 4 (powyżej), gdyż znajdują się w jednym pomieszczeniu.Wykonawca powinien opisać sposób montażu rolet, nie ingerujący w ramę okna i szybę. Nie dopuszcza się wiercenia czy innego mocowania prowadzącego do uszkodzenia okien.Załącznik – fotografia okna, rysunek – Pokój nr 305/306 |  |  |  | m2 | 6,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |

Dostarczony asortyment winien być fabrycznie nowy, spełniać wymagania określone w § 258 ust. 1a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002, Nr 75, poz. 690, z póżn. zm.)

 nie pochodzić z ekspozycji. Wykonawca w ramach zamówienia jest zobowiązany do zamontowania przedmiotu oferty oraz dokonania wszelkich uzgodnień z klientem wymaganych przed rozpoczęciem użytkowania.

Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym: koszty zakupu, dostawy, montażu, przeszkolenia personelu Zamawiającego, przygotowanie wymaganej dokumentacji.

………………………………… dnia ………………………………. ………………………………………………………………

/podpis Wykonawcy/

**ZADANIE NR 2**

**dostawa i montaż rolet okiennych wewnętrznych mechanicznych do budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Koszarowej 19**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **OPIS ASORTYMENTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ** **opis winien zawierać: rodzaj oferowanej tkaniny / rolety / kolekcji.**  | **Dokument potwierdzający** – załącznik do oferty, z którego wynika **spełnienie przez tkaninę wymagań określonych w**  § 258 ust. 1a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Dz. U. z 2002, Nr 75, poz. 690, z póżn. zm. | **OPIS SPOSÓBU MONTAŻU, należy wskazać miejsce i sposób przeprowadzenia instalacji**  | **J.m.** | **Ilość w metrach kwadratowych** | **Koszt netto[zł]** | **VAT** | **Koszt brutto[zł]** |
| 1. | *Opis:* 3 szt rolet wewnętrznych wolnowiszących (mocowane do przestrzeni bezpośrednio nad oknem, np. nadproże, ściana) o rozmiarach około 160 cm szer. x 240 cm wysokości*Dane:* Rolety materiałowe niegumowane, z tkaniny gęsto tkanej – o wysokiej gramaturze, które mają być zamontowane w pracowniach komputerowych powinny pełnić funkcje mocnego zaciemnienia pomieszczenia. Rolety będą wykorzystywane głownie do celów zaciemnienia pomieszczeń, tak aby umożliwić korzystanie z komputerów.Dotyczy pomieszczeń w budynku ASP przy ul. Koszarowej 19nr pomieszczenia: 004 – 2 okna – 7,7m2010 – 1 okno – 3,8m2Wykonawca powinien opisać sposób montażu rolet nie ingerujący w ramę okna i szybę, nie dopuszcza się wiercenia czy innego mocowania prowadzącego do uszkodzenia okien lub konstrukcję budynku. |  |  |  | m2 | 11,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SUMA |  |  |

Dostarczony asortyment winien być fabrycznie nowy, spełniać wymagania określone w § 258 ust. 1a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002, Nr 75, poz. 690, z póżn. zm.)

 nie pochodzić z ekspozycji. Wykonawca w ramach zamówienia jest zobowiązany do zamontowania przedmiotu oferty oraz dokonania wszelkich uzgodnień z klientem wymaganych przed rozpoczęciem użytkowania.

Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym: koszty zakupu, dostawy, montażu, przeszkolenia personelu Zamawiającego, przygotowanie wymaganej dokumentacji.

………………………………… dnia ………………………………. ………………………………………………………………

/podpis Wykonawcy/