**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

**ZADANIE NR 1**

**dostawa i montaż rolet okiennych wewnętrznych z napędem elektrycznym do budynku ASP w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **OPIS ASORTYMENTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ** **opis winien zawierać: rodzaj oferowanej tkaniny / rolety / kolekcji.**  | **Dokument potwierdzający** – załącznik do oferty, z którego wynika **spełnienie przez tkaninę wymagań określonych w**  § 258 ust. 1a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Dz. U. z 2002, Nr 75, poz. 690, z późn. Zm. | **OPIS SPOSÓBU MONTAŻU, należy wskazać miejsce i sposób przeprowadzenia instalacji**  | **J.m.** | **Ilość w metrach kwadratowych** | **Koszt netto[zł]** | **VAT** | **Koszt brutto[zł]** |
| 1. | Opis: Rolety wewnętrzne elektrycznie opuszczane na powierzchnię okien 700 cm szer. x 375 cm wysokości mocowane do belki.Dane: 1 przeszklenie o powierzchni 26,2 m2 do zagospodarowania roletą elektryczną w kolorze białym. Roleta ma pełnić funkcję rozproszenia światła, nie przyciemnienia, powinna być przezierna, transparentna, wykonana z cienkiego materiału. Rolety zasłaniające powierzchnię okna powinny być zamontowane w pracowni na belce okiennej, w sposób najmniej ingerujący w konstrukcję budynku, w konstrukcję belki i tak zamontowana aby umożliwiać swobodne jej użytkowanie. Zamawiający wskaże miejsce zasilania. Montaż winien być wykonany z zachowaniem estetyki, omijając ściany ekspozycyjne.Dotyczy pomieszczenia w budynku ASP przy ul. Raciborskiej 50 nr pomieszczenia: 301 – 1 przeszklenie – 26,2m2 – materiał biały przeziernyWykonawca powinien opisać sposób montażu rolet i instalacji elektrycznej nie ingerujący w ramę okna i szybę, nie dopuszcza się wiercenia czy innego mocowania prowadzącego do uszkodzenia okien lub konstrukcję budynku.Załącznik – fotografie okna, rysunek – Pokój nr 301 |  |  |  | m2 | 26,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SUMA |  |  |

Dostarczony asortyment winien być fabrycznie nowy, spełniać wymagania określone w § 258 ust. 1a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002, Nr 75, poz. 690, z póżn. Zm.)
nie pochodzić z ekspozycji. Wykonawca w ramach zamówienia jest zobowiązany do zamontowania przedmiotu oferty oraz dokonania wszelkich uzgodnień z klientem wymaganych przed rozpoczęciem użytkowania.

Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym: koszty zakupu, dostawy, montażu, przeszkolenia personelu Zamawiającego, przygotowanie wymaganej dokumentacji.

………………………………… dnia ………………………………. ………………………………………………………………

/podpis Wykonawcy/