#### **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**CPV** 42900000-5, 42991000-9, 42991100-0

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis urządzenia** | **Opis oferowanego asortymentu** **Wykonawca musi opisać co najmniej** **- typ/model sprzętu[[1]](#footnote-1)** **- podać producenta** **- podać parametry****W tym co najmniej te do których odniósł się Zamawiający w kolumnie opis urządzenia**  | **J.m.** | **Ilość** | **Cena netto** | **VAT** | **Cena brutto** |
| * programator z monochromatycznym ekranem minimum 5,5” i niskoprofilową klawiaturą
* możliwość programowania kroków i możliwość zapisu do 200 programów
* możliwość programowania zarówno przez ręczne wpisanie jak i opcję programowania przez cięcie
* konstrukcja ramy zapewniająca stabilizację i pochłanianie drgań podczas procesu cięcia, a tym samym wysoką dokładność cięcia
* łatwa wymiana noża (możliwa do wykonania przez użytkownika – po odbyciu przeszkolenia z obsługi urządzenia – bez konieczności korzystania z pomocy serwisu) oraz regulacja głębokości wcinania od przodu maszyny
* wyposażenie w łożysko kulkowe zapewniające trwałe prowadzenie siodła
* hydrauliczny napęd noża
* blaty robocze wykonane ze stali nierdzewnej zapewniającej ich trwałość
* podmuch powietrza w celu ułatwienia manewrowania stosem papieru
* regulowany docisk (w zależności od materiału, siła docisku belki: min. 180 daN max. 2700 daN)
* regulacja czasu docisku (w zależności od materiału)
* pedał przymierzania belki docisku
* pokrętło do ręcznego przesuwu siodła o 0.1mm
* linia świetlną (LED) wyznaczającą miejsce cięcia
* nakładka osłonowa belki dociskowej (do delikatnych arkuszy)
* kurtyny bezpieczeństwa na podczerwień zabezpieczające pole cięcia
* 2 noże ze stali HSS,
* 5 listew podnożowych,
* zestaw akcesoriów do wymiany noża,
* listwa pod docisk 60 mm, dobijak stosu

Dane techniczne:* Szerokość cięcia 80 cm
* Maksymalna odległość siodła od linii cięcia 80 cm
* Wysokość podniesienia belki dociskowej do 10 cm
* Wysokość stołu do 90 cm
* Wysokość urządzenia do 150 cm
* Szerokość urządzenia do 145 cm (bez stołów bocznych)
* Głębokość urządzenia do 200 cm
* Długość stołu od strony obsługi do 67 cm
* Siła docisku belki min. 180 daN max. 2700 daN
* Najmniejsze cięcie z płytą podtrzymującą 50 mm
* Najmniejsze cięcie bez płyty podtrzymującej 15 mm
* Prędkość siodła max. 130 mm/s
* Prędkość cięcia 20 cykli / min
* Głośność do 77 dB
* Pobór mocy do 11,0 kW

**Przykładowy typ: MOHR 80 ECO lub równoważna pod względem parametrów technicznych i funkcjonalności.** |  | szt. | 1 |   |   |   |
|  |  | **SUMA** |   | 0,00 |   | 0,00 |

…………………………………dnia …………………….. …………………………………………………….

 /podpis Wykonawcy/

1. Jeżeli Wykonawca oferuje typ krajarki taki sam jaki Zamawiający podał jako przykładowy, wówczas winien w kolumnie „opis oferowanego asortymentu” wskazać typ/model oferowanego urządzenia bez konieczności wyszczególniania poszczególnych parametrów technicznych. [↑](#footnote-ref-1)