#### **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**CPV** 42900000-5, 42991000-9, 42991100-0

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis urządzenia** | **Opis oferowanego asortymentu**  **Wykonawca musi opisać co najmniej**  **- typ/model sprzętu**  **- podać producenta**  **- podać parametry**  **W tym co najmniej te do których odniósł się Zamawiający w kolumnie opis urządzenia** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa** | **Koszt netto** | **VAT** | **Koszt brutto** |
| Dane techniczne:  - format B1 100 x 70  - wymiary urządzenia (długość/szerokość wraz ze stołami bocznymi do 1720 mm, głębokość do 1815 mm   * - hydrauliczny napęd belki dociskowej, * - bezpośredni mechaniczny napęd belki nożowej,(realizowany poprzez przekładnie oraz cięgno belki nożowej), * - programator z kolorowym ekranem 5" lub większym * - wbudowana pamięć wykonywanych prac (nieograniczona liczba programów, 5700 kroków), * - funkcja szybkiego cięcia bez wychodzenia z programu, * - układ docisku z podwójnym siłownikiem oraz dźwigniami wyrównawczymi, (płynna regulacja docisku belki) * - regulowana siła i czas dociskania materiału * - programowalna funkcja wyprasowywania powietrza ze stosu arkuszy, * - stół główny oraz stoły boczne pokryte stalą nierdzewną ,odporne na zużycie * - stół główny, napowietrzany (dmuchawa na wyposażeniu), * - standardowo stoły boczne o wymiarach do 471 x 436 mm, napowietrzane, sterowanie z panelu włączaniem i wyłączaniem powietrza na stołach, * - napęd siodła za pomocą śruby pociągowej łożyskowanej tocznie, * - dokładność cięcia 0,01mm * - programowana opcja szybkiego wyrzutu stosu po obcięciu, * - szybki posuw siodła 225 mm/s, * - optyczny wskaźnik linii cięcia, * - regulacja kąta i głębokości zejścia noża wykonywana z przodu krajarki * - uproszczony system smarowania - łatwo dostępny, * - kurtyny bezpieczeństwa * - system autodiagnostyki krajarki, * - dwa wzajemnie kontrolujące się sterowniki (system redundantny) * - zabezpieczenie przed cięciem poza zakresem tolerancji,   **Przykładowy typ: Gilotyna Schneider Senator e-line 78 lub równoważna pod względem parametrów technicznych i funkcjonalności.** |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | **SUMA** |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |

**Gwarancja:**

1. Wykonawca udziela na krajarkę introligatorską gwarancji i rękojmi oraz nieodpłatnego serwisu na okres ……………………………….

…………………………………dnia …………………….. …………………………………………………….

/podpis Wykonawcy/