#### **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**CPV** 42900000-5, 42991000-9, 42991100-0

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis urządzenia** | **Opis oferowanego asortymentu** **Wykonawca musi opisać co najmniej** **- typ/model sprzętu** **- podać producenta** **- podać parametry****W tym co najmniej te do których odniósł się Zamawiający w kolumnie opis urządzenia**  | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa** | **Koszt netto** | **VAT** | **Koszt brutto** |
| Dane techniczne:- format B1 100 x 70- wymiary urządzenia (długość/szerokość wraz ze stołami bocznymi do 1720 mm, głębokość do 1815 mm * - hydrauliczny napęd belki dociskowej,
* - bezpośredni mechaniczny napęd belki nożowej,(realizowany poprzez przekładnie oraz cięgno belki nożowej),
* - programator z kolorowym ekranem 5" lub większym
* - wbudowana pamięć wykonywanych prac (nieograniczona liczba programów, 5700 kroków),
* - funkcja szybkiego cięcia bez wychodzenia z programu,
* - układ docisku z podwójnym siłownikiem oraz dźwigniami wyrównawczymi, (płynna regulacja docisku belki)
* - regulowana siła i czas dociskania materiału
* - programowalna funkcja wyprasowywania powietrza ze stosu arkuszy,
* - stół główny oraz stoły boczne pokryte stalą nierdzewną ,odporne na zużycie
* - stół główny, napowietrzany (dmuchawa na wyposażeniu),
* - standardowo stoły boczne o wymiarach do 471 x 436 mm, napowietrzane, sterowanie z panelu włączaniem i wyłączaniem powietrza na stołach,
* - napęd siodła za pomocą śruby pociągowej łożyskowanej tocznie,
* - dokładność cięcia 0,01mm
* - programowana opcja szybkiego wyrzutu stosu po obcięciu,
* - szybki posuw siodła 225 mm/s,
* - optyczny wskaźnik linii cięcia,
* - regulacja kąta i głębokości zejścia noża wykonywana z przodu krajarki
* - uproszczony system smarowania - łatwo dostępny,
* - kurtyny bezpieczeństwa
* - system autodiagnostyki krajarki,
* - dwa wzajemnie kontrolujące się sterowniki (system redundantny)
* - zabezpieczenie przed cięciem poza zakresem tolerancji,

**Przykładowy typ: Gilotyna Schneider Senator e-line 78 lub równoważna pod względem parametrów technicznych i funkcjonalności.** |  | szt. | 1 |   |   |   |   |
|  |  | **SUMA** |   | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |

**Gwarancja:**

1. Wykonawca udziela na krajarkę introligatorską gwarancji i rękojmi oraz nieodpłatnego serwisu na okres ……………………………….

…………………………………dnia …………………….. …………………………………………………….

 /podpis Wykonawcy/