###  Załącznik nr 1

#### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -

 **DOSTAWA SZTALUG, PODESTÓW I SKRZYNEK POD PALETY KOREKTA**

**Korekta z dnia 14.05.2015r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa**  | **Symbol** | **Opis** | **Typ mebla lub nazwa producenta /OPIS WYKONAWCY** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa[zł]** | **Koszt netto[zł]** | **VAT** | **Koszt brutto[zł]** |
| 1 | Podesty drewniane | **PD** | wymiary: **1500x1500x500h mm**Podest winien wytrzymać obciążenie 150 kg. Istotna jest górna płaszczyzna, na której zostanie ustawiony model z krzesłem, natomiast boki nie powinny być zabudowane. Konstrukcja oraz górna płaszczyzna ma stanowić całość. Całość winna zostać wykonana z drewna i w całości zaimpregnowana. Podesty drewniane winny być zaopatrzone w kółka posiadające blokadę, które umożliwiałyby sprawne przesuwanie elementu.  |   | szt. | 11 |   |   |  |   |
| 2 | Skrzynki pod palety | **SD** | wykonana ze sklejki drewnianej z otworami na każdej ściancewymiary: **25x35x45cm**Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania skrzynki pod palety z płyty stolarskiej o grubości 20mm. Skrzynka winna się składać z sześciu boków, bez ruchomej pokrywy, będzie drewnianym prostopadłościanem. Otwory o wymiarach 12x2cm, na każdej ściance, mają służyć podnoszeniu skrzynki. |   | szt. | 220 |   |   |  |   |
| 3 | Sztalugi | **Sz** | wykonana z litego drewna bukowego zabezpieczonego impregnatem,wymiary: przy podstawie 65cm +/-5, gł. 60cm+/-5, wys.: 172-292cm, **wys. płótna min.135cm.**Sztaluga winna posiadać : - regulację kąta pochylenia względem podstawy, - odchylenie od pionu w tył ,- regulację wysokości półki, - zatrzask na metalowej zębatej listwie, z podwójną półką. |   | szt. | 220 |   |   |  |   |
|  |  |  |  |  |  | **SUMA** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |