#### **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**CPV** 42900000-5, 42991000-9, 42991100-0

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis urządzenia** | **Opis oferowanego asortymentu**  **Wykonawca musi opisać co najmniej**  **- typ/model sprzętu[[1]](#footnote-1)**  **- podać producenta**  **- podać parametry**  **W tym co najmniej te do których odniósł się Zamawiający w kolumnie opis urządzenia** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena netto** | **VAT** | **Cena brutto** |
| * programator z monochromatycznym ekranem minimum 5,5” i niskoprofilową klawiaturą * możliwość programowania kroków i możliwość zapisu do 200 programów * możliwość programowania zarówno przez ręczne wpisanie jak i opcję programowania przez cięcie * konstrukcja ramy zapewniająca stabilizację  i pochłanianie drgań podczas procesu cięcia,  a tym samym wysoką dokładność cięcia * łatwa wymiana noża (możliwa do wykonania przez użytkownika – po odbyciu przeszkolenia  z obsługi urządzenia – bez konieczności korzystania z pomocy serwisu) oraz regulacja głębokości wcinania od przodu maszyny * wyposażenie w łożysko kulkowe zapewniające trwałe prowadzenie siodła * hydrauliczny napęd noża * blaty robocze wykonane ze stali nierdzewnej zapewniającej ich trwałość * podmuch powietrza w celu ułatwienia manewrowania stosem papieru * regulowany docisk (w zależności od materiału, siła docisku belki: min. 180 daN max. 2700 daN) * regulacja czasu docisku (w zależności od materiału) * pedał przymierzania belki docisku * pokrętło do ręcznego przesuwu siodła o 0.1mm * linia świetlną (LED) wyznaczającą miejsce cięcia * nakładka osłonowa belki dociskowej (do delikatnych arkuszy) * kurtyny bezpieczeństwa na podczerwień zabezpieczające pole cięcia * 2 noże ze stali HSS, * 5 listew podnożowych, * zestaw akcesoriów do wymiany noża, * listwa pod docisk 60 mm, dobijak stosu   Dane techniczne:   * Szerokość cięcia 80 cm * Maksymalna odległość siodła od linii cięcia 80 cm * Wysokość podniesienia belki dociskowej do 10 cm * Wysokość stołu do 90 cm * Wysokość urządzenia do 150 cm * Szerokość urządzenia do 145 cm (bez stołów bocznych) * Głębokość urządzenia do 200 cm * Długość stołu od strony obsługi do 67 cm * Siła docisku belki min. 180 daN max. 2700 daN * Najmniejsze cięcie z płytą podtrzymującą 50 mm * Najmniejsze cięcie bez płyty podtrzymującej 15 mm * Prędkość siodła max. 130 mm/s * Prędkość cięcia 20 cykli / min * Głośność do 77 dB * Pobór mocy do 11,0 kW   **Przykładowy typ: MOHR 80 ECO lub równoważna pod względem parametrów technicznych i funkcjonalności.** |  | szt. | 1 |  |  |  |
|  |  | **SUMA** |  | 0,00 |  | 0,00 |

…………………………………dnia …………………….. …………………………………………………….

/podpis Wykonawcy/

1. Jeżeli Wykonawca oferuje typ krajarki taki sam jaki Zamawiający podał jako przykładowy, wówczas winien w kolumnie „opis oferowanego asortymentu” wskazać typ/model oferowanego urządzenia bez konieczności wyszczególniania poszczególnych parametrów technicznych. [↑](#footnote-ref-1)