Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa Mebli Metalowych/Specjalistycznych

 Załącznik nr 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa**  | **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA /OPIS/WYMIARY** | **Miejsce dostawy** | **Nazwa producenta /OPIS asortymentu oferowanego przez Wykonawcę/opis winien zawierać parametry/wymiary, do których odniósł się Zamawiający w kolumnie opis przedmiotu zamówienia** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa** **{zł}** | **Wartość netto****{zł}** |  **VAT** **{%}** | **Wartość brutto** |
| 1. | STÓŁ | Stół warsztatowy pokryty gumą ochronną - Konstrukcja stołu winna być wykonana z wysokiej jakości blachy stalowej o grubości minimum 1,5mm. Specjalnie wyprofilowany kształt nogi winien stanowić dodatkowe wzmocnienie i większą wytrzymałość na obciążenie. Blat roboczy powinien być wykonany z impregnowanego drewna klejonego wielowarstwowo o grubości minimum 36mm pokryty ochronną gumą. Wymiary stołu:  **szer.1960mm,głęb.600mm,wys.890mm.** dopuszcza się tolerancję wymiarów +/-5%Wg. rysunku | Ul. Raciborska 50w Katowicach |  | szt | 2 |  |  |  |  |
|  2. | STÓŁ | Stół montażowy; stalowy korpus, blat drewniany pokryty blachą umożliwiający przypięcie imadła wym.; 180cm x 75 x 85 hdopuszcza się tolerancję wymiarów +/-5% | Ul. Raciborska 50w Katowicach |  | szt | 1 |  |  |  |  |
| 3. | STÓŁ | Mobilny stół warsztatowy -blat stołu z płyty pilśniowej o wym**.2000mm x 800mm x 940-1195h**, koła o średnicy 160mm, 2 koła stałe oraz 2 koła samonastawne z hamulcami.dopuszcza się tolerancję wymiarów +/-5%Wg. rysunku | Ul. Raciborska 50w Katowicach |  | szt | 2 |  |  |  |  |
| 4. | STOLIK | Stolik do odkładania - stolik przeznaczony do układania i zawieszania różnych narzędzi, techniki pomiarowej i testowej, posiada 2 kółka dla ułatwienia manipulacji. Blat MDF 15 mm, płyta dolna i boki 5 mm, konstrukcja ze stalowych lakierowanych kształtowników o grubości 1 mm. Całkowite wymiary: **690x510x790 mm,**dopuszcza się tolerancję wymiarów +/-5%,Wg. rysunku | Ul. Raciborska 37w Katowicach |  | szt | 4 |  |  |  |  |
| 5. | SZAFA | Szafa metalowa 2 drzwiowa o wym.: **1200x500x195h,** wyposażona w zamek patentowy, dopuszcza się tolerancję wymiarów +/-5%, | Ul. Raciborska 50w Katowicach |  | szt | 2 |  |  |  |  |
| 6. | SZAFA | Szafa metalowa 5 szufladowa na rysunki **A0** o **wym. 135 x 96 x 76h**wyposażona w zamek patentowy, dopuszcza się tolerancję wymiarów +/-5%,  | Ul .Koszarowa 19 w Katowicach |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7. | REGAŁY | Zestaw/Moduł - 4 elementy: (**1 element/ regał** : wys.2500mm, szer.1200mm, głęb.800mm, profil nogi regału: 25x35mm,liczba półek 4, w tym 4 półka: drzwi pozwalające stworzyć zamkniętą szafkę wraz z przegrodami bocznymi , wyposażona w zamek patentowy, kolorystyka ocynk, obciążenie 1 półki minimum 100kg  **2 element/regał** wys.2500mm, szer.1200mm,głęb. 800mm profil nogi regału: 25x35mm, liczba półek 4, kolorystyka ocynk, obciążenie 1 półki minimum 100kg **3 element/regał** wys.2500mm, szer. 800mm,głęb.800mm, profil nogi regału: 25x35mm, liczba półek 4,kolorystyka ocynk,obciążenie 1 półki minimum 100kg **4 element/ regał**  wys.2500mm, szer. 800mm,głęb.800mm, profil nogi regału: 25x35mm, liczba półek 4,kolorystyka ocynk ) Obciążenie 1 półki minimum 100 kg. - Regały do zabudowania szeregowo, skręcane bokami i mocowane do ściany. dopuszcza się tolerancję wymiarów +/-5%,  | Ul. Raciborska 50w Katowicach |  | szt | 8/2moduły/zestawy |  |  |  |  |
| 8. | REGAŁY | Regały metalowe - wys.180cm x 100 cm szer. x 80 cm głęb. z 5 półkami, półki wykonane z gładkiej płyty wiórowej (obciążenie 1 półki minimum 100kg). Regały skręcane bokami i mocowane do ściany. Regały winy posiadać certyfikat zgodności z normą PN-M-78321 wystawiony przez jednostkę certyfikującą. Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/-5%,  | Ul. Raciborska 50w Katowicach |  | szt | 4 |  |  |  |  |
| 9. | REGAŁY | Regały metalowe na palety – wys.170cm x szer.80 cm x 60 cm głęb. Szer. półki 20 cm (ilość półek 8 szt.)-na nóżkach.dopuszcza się tolerancję wymiarów +/-5%, Wg. rysunku | Ul. Raciborska 50w Katowicach |  | szt | 5 |  |  |  |  |

 UWAGI:

 1. Minimalny okres gwarancji do zadania 12 miesięcy,

2. Oferowane meble muszą spełniać minimalne wymagania w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i funkcjonalności wynikającym z ich przeznaczenia,

 miejsca, montażu itp.

 3. Meble muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i normami,

 4. Meble pochodzą z bieżącej produkcji, są pierwszej jakości, fabrycznie nowe (nie używane przed dniem dostawy), nie pochodzą z ekspozycji
 i nie były wcześniej prezentowane, wystawiane na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczane itd.,

|  |
| --- |
|  5. Wszystkie szafy powinny posiadać zamki patentowe i koszt tych zamków winien zawierać się w cenie danego mebla, 6. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/-5%, |
|  7. Kolory mebli zostaną wskazane przy realizacji zamówienia. |  |  |  |  |  |

 ………………………… dnia……………………………………… …..………………………………………………………………………………..

 podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli

 w imieniu Wykonawcy