**SCHODY PRZEJEZDNE Z PLATFORMĄ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa**  | **Opis przedmiotu zamówienia/wyposażenia**  | **Miejsce dostawy** | **Nazwa producenta/ OPIS asortymentu oferowanego przez Wykonawcę /opis winien zawierać, opisywać co najmniej parametry, do których odniósł się Zamawiający w kolumnie opis przedmiotu zamówienia** | **Termin wykonania/****dostawy** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa[zł]** | **Koszt netto[zł]** | **VAT** | **Koszt brutto[zł]** |
| 1 | **SCHODY PRZEJZEZNDE Z PLATFORMĄ** | **Schody przejezdne z platformą** wykonane z aluminium**,** nachylenie 60 stopni, barierki boczne, bramka czołowa z drzwiami samozamykającymi,wymiary max: szer. stopnia schodów / wys. do platformy 80x245 cmGłębokość/długość platformy ograniczona do minimum**Belka jezdna z kółkami z hamulcem** Na wysokości platformy barierka i bramka demontowalna /rozkładana tak aby schody mieściły się w świetle drzwi które mają wysokość 248 cm.Rodzaj stopnia i platformy: wykonane z kraty stalowej Moduł dodatkowy – moduł jezdny: Schody powinny być dodatkowo wyposażone i posiadać:- drzwi samozamykające się,- moduł odprowadzający ładunki elektryczne**Schody muszą posiadać znak Bezpieczeństwa wg Normy PN-EN ISO 14122-3**  | Nowy Budynek ul. Raciborska - Koszarowa w Katowicach  |   | Dostawa do 29.12.2014r. | szt. | 4 |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  | **SUMA** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |

Wykonawca udzieli Zamawiającemu na dostarczane urządzenia, gwarancji na okres wskazany przez producenta, jednak na okres nie krótszy niż 24 miesiące.

………………………………… dnia ………………………. …………………………………………………………………

 /podpis Wykonawcy/