**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – sprzęt fotograficzny**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Miejsce dostawy** | **Typ/ nazwa producenta/ opis ASORTYMENTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ (opis winien zawierać, opisywać co najmniej parametry, do których odniósł się Zamawiający** | **Termin dostawy** | **J.m.** | | **Ilość** | **Cena jednostkowa [zł]** | **Koszt netto [zł]** | **VAT** | **Koszt brutto [zł]** |
| 1 | Filtr UV/IR do obiektywu 82 mm, np. Marumi UV/IR filtr do obiektywu 82 mm | ul. Raciborska 37 w Katowicach |  | Dostawa 7 dnia od daty zamówienia, jednak nie później niż **do 21.12.2015r** | szt. | | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Oświetlenie do zielonego tła – 2 lampy typu kino flo o parametrach minimalnych:   * Moc: 300W (75Wx4) * Temperatura barwowa: 5600k/3200k * Ilość świetlówek: T12 48 in./1200 mm * Wymiary lampy: 1300mmx25mmx10mm * CRI min. 85 | ul. Raciborska 37 w Katowicach |  | Dostawa 7 dnia od daty zamówienia, jednak nie później niż **do 21.12.2015r** | szt. | | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Zielone tło   * Tło Chromagreen 3.00 x 7.00 * Teleskopowa poprzeczka do systemu teł: dwustopniowa regulacja, dzięki której możliwa będzie płynna regulacja jej długości w zakresie 120 cm do 315 cm. Ponadto, każdy element regulowanej belki powinien posiadać stabilną obrotową blokadę wewnętrzną co zagwarantuje wysoką stabilność belki. * Statyw min. 124 cm/max 366 cm | ul. Raciborska 37 w Katowicach |  | Dostawa 7 dnia od daty zamówienia, jednak nie później niż **do 21.12.2015r** | szt. | | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Aparat cyfrowy o parametrach minimalnych:   * Typ: cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa * Rozdzielczość: 24,3 mln pikseli * Matryca: typu CMOS 35,9x24mm * Całkowita liczba pikseli: 24,7 mln * Efektywny kąt widzenia: format FX * Zakres dozwolonych temperatur: 0 – 40 st. C   Przykładowy typ Nikon D610. | ul. Raciborska 37 w Katowicach |  | Dostawa 7 dnia od daty zamówienia, jednak nie później niż **do 21.12.2015r** | szt. | | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Obiektyw o parametrach minimalnych:   * Ogniskowa: 50 mm * Max otwór względny: f/1,8 * Min otwór względny: f/22 * Budowa optyczna obiektywu: 6 soczewek w 5 grupach * Kąt widzenia 46 st. * Min. Odległość zdjęciowa: 0,45 m * Max skala odwzorowania: 1/6,6x * Liczba segmentów przysłony: 7 * Rozmiar filtra 52 mm * Średnica x długość (odległość od mocowania obiektywu): ok. 63,5 x 39 mm * Masa: ok. 155 g * Akcesoria w zestawie: zatrzaskiwana przednia pokrywka obiektywu o średnicy 52 mm   Przykładowy typ obiektyw AF NIKKOR 50 mm f/1.8D | ul. Raciborska 37 w Katowicach |  | Dostawa 7 dnia od daty zamówienia, jednak nie później niż **do 21.12.2015r** | szt. | | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Aparat fotograficzny cyfrowy o parametrach minimalnych:   * Liczba efektywnych pikseli: 10.1 mln * Typ matrycy: MOS * Rozmiar matrycy: 1/1.7 cala * Zoom optyczny: 3.8x * Zoom cyfrowy: 4x * Wymiary (szer. x h x gł.): 110.5 x 67.1 x 45.6 * Ogniskowa:24-90 mm * Jasność obiektywu: 1.4-2.3 W, 2.3-8.0 (T) * Zakres ustawienia ostrości: od 50 cm   Przykładowy typ Panasonic Lumix DMC-LX7 czarny. | ul. Raciborska 37 w Katowicach |  | Dostawa 7 dnia od daty zamówienia, jednak nie później niż **do 21.12.2015r** | szt. | | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | **SUMA** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |

Wymagana gwarancja na okres ustalony przez producenta, nie krótszy niż 12 miesięcy

………………………………… dnia …………………………………………………. …………………………………………………………………  
 /podpis Wykonawcy/