**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – sprzęt fotograficzny**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Miejsce dostawy** | **Typ/ nazwa producenta/ opis ASORTYMENTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ (opis winien zawierać, opisywać co najmniej parametry, do których odniósł się Zamawiający**  | **Termin dostawy** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa[zł]** | **Koszt netto[zł]** | **VAT** | **Koszt brutto[zł]** |
| 1 | Filtr UV/IR do obiektywu 82 mm, np. Marumi UV/IR filtr do obiektywu 82 mm | ul. Raciborska 37 w Katowicach  |   | Dostawa 7 dnia od daty zamówienia, jednak nie później niż **do 21.12.2015r** | szt.  | 1 |   |   |   |   |
| 2 | Oświetlenie do zielonego tła – 2 lampy typu kino flo o parametrach minimalnych:* Moc: 300W (75Wx4)
* Temperatura barwowa: 5600k/3200k
* Ilość świetlówek: T12 48 in./1200 mm
* Wymiary lampy: 1300mmx25mmx10mm
* CRI min. 85
 | ul. Raciborska 37 w Katowicach  |   | Dostawa 7 dnia od daty zamówienia, jednak nie później niż **do 21.12.2015r** | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Zielone tło* Tło Chromagreen 3.00 x 7.00
* Teleskopowa poprzeczka do systemu teł: dwustopniowa regulacja, dzięki której możliwa będzie płynna regulacja jej długości w zakresie 120 cm do 315 cm. Ponadto, każdy element regulowanej belki powinien posiadać stabilną obrotową blokadę wewnętrzną co zagwarantuje wysoką stabilność belki.
* Statyw min. 124 cm/max 366 cm
 | ul. Raciborska 37 w Katowicach  |   | Dostawa 7 dnia od daty zamówienia, jednak nie później niż **do 21.12.2015r** | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Aparat cyfrowy o parametrach minimalnych:* Typ: cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa
* Rozdzielczość: 24,3 mln pikseli
* Matryca: typu CMOS 35,9x24mm
* Całkowita liczba pikseli: 24,7 mln
* Efektywny kąt widzenia: format FX
* Zakres dozwolonych temperatur: 0 – 40 st. C

Przykładowy typ Nikon D610. | ul. Raciborska 37 w Katowicach  |   | Dostawa 7 dnia od daty zamówienia, jednak nie później niż **do 21.12.2015r** | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Obiektyw o parametrach minimalnych:* Ogniskowa: 50 mm
* Max otwór względny: f/1,8
* Min otwór względny: f/22
* Budowa optyczna obiektywu: 6 soczewek w 5 grupach
* Kąt widzenia 46 st.
* Min. Odległość zdjęciowa: 0,45 m
* Max skala odwzorowania: 1/6,6x
* Liczba segmentów przysłony: 7
* Rozmiar filtra 52 mm
* Średnica x długość (odległość od mocowania obiektywu): ok. 63,5 x 39 mm
* Masa: ok. 155 g
* Akcesoria w zestawie: zatrzaskiwana przednia pokrywka obiektywu o średnicy 52 mm

Przykładowy typ obiektyw AF NIKKOR 50 mm f/1.8D | ul. Raciborska 37 w Katowicach  |   | Dostawa 7 dnia od daty zamówienia, jednak nie później niż **do 21.12.2015r** | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Aparat fotograficzny cyfrowy o parametrach minimalnych:* Liczba efektywnych pikseli: 10.1 mln
* Typ matrycy: MOS
* Rozmiar matrycy: 1/1.7 cala
* Zoom optyczny: 3.8x
* Zoom cyfrowy: 4x
* Wymiary (szer. x h x gł.): 110.5 x 67.1 x 45.6
* Ogniskowa:24-90 mm
* Jasność obiektywu: 1.4-2.3 W, 2.3-8.0 (T)
* Zakres ustawienia ostrości: od 50 cm

Przykładowy typ Panasonic Lumix DMC-LX7 czarny. | ul. Raciborska 37 w Katowicach  |   | Dostawa 7 dnia od daty zamówienia, jednak nie później niż **do 21.12.2015r** | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **SUMA** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |

Wymagana gwarancja na okres ustalony przez producenta, nie krótszy niż 12 miesięcy

………………………………… dnia …………………………………………………. …………………………………………………………………
 /podpis Wykonawcy/